**ANEXO I – PREGÃO Nº 33/2019**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada à de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

O Proponente deverá especificar a **marca** do produto ofertado, sob pena de não havendo como identificar na sessão de julgamento, ter a proposta desclassificada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Descrição mínima** | **Marca** | **Preço Total** |
| 1 | Unid | PICADOR E TRITURADOR NOVO ZERO com capacidade para processar galhos, troncos, arbustos e folhas, com capacidade de corte mínima 23 cm de diâmetro;  - Abertura retangular da caixa de corte de no mínimo 230 x 350 mm;  - Motor a combustível diesel, com potência mínima de 40HP, mínimo 04 cilindros, sistema de partida elétrica, sistema arrefecimento a liquido, painel de instrumentos para monitoramento e controle, tanque de combustível de no mínimo 60 litros;  - Sistema de alimentação hidrostática através de no mínimo um rolo puxador via tração hidráulica;  - Barra de segurança controle em volto a calha alimentadora com no mínimo 04 quatro posições de acionamento, sendo reverso, avanço, parada e reverso que possibilita o operador a efetuar as reversões necessárias do rolo alimentador instantaneamente;  - Barra de segurança inferior, cortina de proteção do mínimo dupla camada em conformidade com a norma de segurança NR12;  - Sistema de controle para rolo de alimentação automático eletrônico, para gerenciar automaticamente o índice de rotações do motor diesel em relação ao sistema de corte;  - Sistema de corte com no mínimo um disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no mínimo duas facas/lâminas em aço especial, do tipo dois fios e dupla face;  - Mínimo duas contra facas/lâminas reguláveis;  - Sistema de embreagem do tipo engate independente de correia tencionada por alavanca;  - Bica/duto de descarga com altura mínima de 2,5 cm, giratório com no mínimo 270°, com defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os cavacos já triturados para dentro da caçamba do caminhão ou de outro ponto determinado;  - Conjunto montado sobre chassi rebocável, com no mínimo um engate esférico de padrão 50 mm, com suspensão sobre barras de torção ou feixes de molas, com duas rodas/pneus de diâmetro aro mínimo 15”, alavanca para acionamento de freio estacionário, sistema de freios automático por gravidade ou hidráulico, pé mecânico de apoio ajustável frontal, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;  - 01 jogo de facas, sobressalentes, compatível com o equipamento;  - 01 dispositivo afiador de facas, motor elétrico, compatível com o equipamento;  - kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário, habilitado e certificado junto ao Denatran para permitir o emplacamento em acordo com as normas vigentes de trânsito.  - Garantia mínima (contra defeitos de fabricação): 12 (doze) meses ou 1000 horas, com assistência técnica e peças de reposição a pronta entrega;  - Entrega técnica com treinamento operacional de no mínimo 5 horas; |  |  |

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento do produto, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital;

Declaramos ainda, que:

a) Temos pleno conhecimento do objeto; de todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;

b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;

c) Estamos cientes da forma de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;

d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dias.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201X

**Assinatura do representante**

**Carimbo do CNPJ**