**ANEXO I – PREGÂO 20/2017**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada a de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

O proponente deverá especificar a marca dos produtos ofertados.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UN** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor Unit** | **Valor Total** | **Marca** |
| 1 | 400 | Un | Lâmpada vapor de sódio 70W, c/ todas as especificações COPEL NTC-1380, com vida média 28.000 horas, E-27, Lumens 5.600 - Com selo Procel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 2 | 100 | Un | Lâmpadas vapor de sódio 150W c/ todas as especificações COPEL, com vida média 32.000 horas, E-40, Lumens 14.000 - Com Selo Procel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 3 | 500 | Un | Lâmpada vapor de sódio 250W, c/ todas as especificações COPEL NTC-1394, com vida média de 32.000 horas, E-40, Lumens 27.000 Com selo Procel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 4 | 400 | Un | Lâmpada vapor de sódio 400W, c/ todas especif. NTC-1385, com vida útil de 32.000 horas, E-40, Lumens 48.000 - Com selo Procel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 5 | 500 | Un | Conector Tapit, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 6 | 100 | Un | Conector Perfurante p/ cabo 70,0mm, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 7 | 20 | Un | Contactor3TF 43 |  |  |  |
| 8 | 100 | Un | Receptáculo de porcelana E-27 p/ luminária de IP LM-1, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 9 | 100 | Un | Receptáculo de porcelana E-40 p/ luminária de IP LM-3, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 10 | 20 | Un | Disjuntor tripolar de 50 A (termomagnético) , selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 11 | 300 | Mts | Cabo de cobreflexível 2,5 mm2, isolação 0,6/1KV, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 12 | 500 | Un | Relê fotoelétrico RF - 10,220 Volts c/ todas as especificações COPEL NTC-1321, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 13 | 20 | Un | Base para Relê foto elétrico |  |  |  |
| 14 | 50 | Un | Luminária LM1 aberta, NTC-1351, e-27 Padrão Copel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 15 | 50 | Un | Braço de ferro galvanizado BR-1 com 1 metro, NTC- 3951 padrão COPEL, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 16 | 200 | Un | Reator externo c/ base – V. Sódio 70W, isolamento cl –F Fio 1x2,5mm2 c/ conector de emenda e cabo seliconado e enrolamento em cobre c/ todas as especificações – COPEL, NTC-1434, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 17 | 300 | Un | Reatores externo c/ base V. sódio 250W, isolamento cl-F fio 1x2,5mm² c/ conector de emenda e cabo seliconado e enrolamento em cobrec/ todas as especificações - COPEL NTC - 1436, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 18 | 300 | Un | Reatores externo c/ base V. sódio 400W, isolamento cl-F fio 1x4,0mm² c/ conector de emenda e cabo seliconado e enrolamento em cobre c/ todas as especificações - COPEL NTC -.1385, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 19 | 100 | Un | Reatores interno alto fator - V.Sódio 250W, e cabo seliconado e enrolamento em cobre isolamento c/ todas as especificações COPEL NTC, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 20 | 100 | Un | Reatores Externos com base – 150W – V. Sódio c/ todas as especificações COPEL NTC, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 21 | 50 | Un | Lâmpada a vapor – metálica – 150W c/ todas as especificações COPEL NTC, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 22 | 100 | Un | Reator interno Alto Fator – V. Sódio 150W, isolamento cl. F c/ todas as especificações – COPEL, NTC, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 23 | 50 | Un | Parafuso 5/8 de aço galvaniz. Duplo RD-250, NTC 1856 |  |  |  |
| 24 | 40 | Un | Fita isolante P44, rolo com 20 mts. |  |  |  |
| 25 | 20 | Un | Globo Republicano c/ adorno |  |  |  |
| 26 | 25 | Un | Braço de ferro galvanizado BR-2 com 3 metros, NTC- 3951 padrão COPEL, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 27 | 100 | Un | Luminária LM-3 com policarbonato Padrão Copel, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 28 | 200 | Mt | Cabo PP 2X2,5 mm² 750v, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 29 | 400 | Mt | Cabo 10 mm² 750v, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 30 | 50 | Un | Refletor lateral fundido Soquete E-40 sem alojamento, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 31 | 200 | Un | Lâmpada Vapor de Metálico 400w c/ todas as especificações COPEL, com vida média 12.000, E-40, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 32 | 50 | Un | Reator Externo sem base 400 WV. Metálico 220 V enrolamento em cobre, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 33 | 50 | Un | Reator interno Alto fator – V. Sódio 400w isolamento cl. F c/ todas as especificações COPEL, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |
| 34 | 400 | Un | Cabo Triplex 25 mm², selo inmetro e fabricação Nacional |  |  |  |
| 35 | 150 | Un | Lâmpada led fluor20wbr fria 850 g13 60cm t8 biv 6500K, selo inmetro e fabricação Nacional |  |  |  |
| 36 | 100 | Un | Lâmpada led fluor10wbr fria 850 g13 60cm t8 biv 6500K, selo inmetro e fabricação Nacional |  |  |  |
| 37 | 10 | Un | Caixa CN-1, selo inmetro e fabricação Nacional. |  |  |  |

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201X

**Assinatura do representante Carimbo do CNPJ**