**ANEXO I – PREGÂO 42/2017**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada a de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

O proponente deverá especificar a marca dos produtos ofertados.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qde** | **Descrição** | **Tipo** | **V. Unit.** | **V. Total** |
| 1 | 50 | Crachá PVC medida 5,4x8,6cm com cordão. | unid |  |  |
| 2 | 200 | Faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75cm de largura, com dsenvolvimento dde layout | m |  |  |
| 3 | 50 | Plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com com desenvolvimento de layout e aplicação em frota | m² |  |  |
| 4 | 100 | Plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota | m² |  |  |
| 5 | 100 | Plotagem impressão digital em lona 440g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel. | m² |  |  |
| 6 | 100 | Placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout. | m² |  |  |
| 7 | 10 | Placa Inaugural 0,45x0,65m acrílico 4mm duplo com prolongadores e adesivo em aço escovado. | unid |  |  |
| 8 | 20 | Painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada. | m² |  |  |
| 9 | 30 | Painel backlight em impressão lona tencionada e estrutara de metalon, com aplicação em fachada. | m² |  |  |
| 10 | 50 | Placa Sinalização Viária seguindo padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito para  Via Rural (Estrada) ou Urbana com película refletiva instalada. | unid |  |  |
| 11 | 50 | Suporte para Placa de Sinalização Viária em tubo galvinizado 2" altura 3m instalados. | unid |  |  |
| 12 | 15 | PVC expandido 10mm com recorte computadorizado de letra ou logomarca, com pintura poliuretano e instalação em fachada. | m² |  |  |
| 13 | 15 | PVC expandido 20mm com recorte computadorizado de letra ou logomarca, com pintura poliuretano e instalação em fachada. | m² |  |  |
| 14 | 50 | Cobertura fixa reta em policarbonato alveolar, cor a ser escolhida com espessura de  6mm perfis de alumínio e gaxetas com estrutura metálica tubo metalon 30x50, com pintura e instalação. | m² |  |  |

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201X

**Assinatura do representante Carimbo do CNPJ**