**ANEXO I – PREGÃO Nº 46/2018**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada à de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

O Proponente deverá especificar a marca e modelo dos produtos ofertados, sob pena de não havendo como identificar na sessão de julgamento, ter a proposta desclassificada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **PRODUTO** | **QTDE** | **Valor unit** | **Total** |
| 1 | Bloquete/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20 cm x 10 cm, e E= 4 cm, com resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural | 2.000 m² |  |  |
| 2 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, sem o serviço de bombeamento | 50 m³ |  |  |

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201X

**Assinatura do representante**

**Carimbo do CNPJ**