**ANEXO I – PREGÃO Nº 07/2020**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada a de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

**REGISTRO DE PREÇOS PARA** **CONTRATAÇÃO** **DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA, PINTURAS, PAVIMENTAÇÕES, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PAISAGISMO.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE: 1 PAVIMENTAÇÕES | | | | | | |
| Item | Código | Nome do produto/serviço | UND | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 1 | DER 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO | M² | 1500 |  |  |
| 2 | DER 534906 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER, INCLUSO COLCHÂO DE AREIA | M² | 1000 |  |  |
| 3 | DER 810150 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO) EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 DER/PR | M | 500 |  |  |
| 4 | DER 603100 | GRADE FERRO PARA BOCA DE LOBO (RETIRADA, E RECOLOCAÇÃO APÓS O CONSERTO) | UNI | 100 |  |  |
| 5 | DER 633100 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLOS | M | 200 |  |  |
| 6 | DER 603040 | ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO ATÉ Ø 80 CM INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO | UN | 1000 |  |  |
| 7 | SINAPI 94224 | REPAROS EM GUIAS DE CONCRETO COM SERVIÇOS DE CONCRETO SIMPLES, EMBOÇO E REBOCO | M² | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL:** |  |
| LOTE: 2 PINTURAS | | | | | | |
| Item | Código | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|  | 74133/02 | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS | M² | 500 |  |  |
| 2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 1000 |  |  |
| 2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS. | M² | 1000 |  |  |
| 3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 1000 |  |  |
| 4 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | M² | 2000 |  |  |
| 5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M² | 2000 |  |  |
| 6 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETOS, UMA DEMÃO | M² | 2500 |  |  |
| 7 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 2500 |  |  |
| 8 | 73865/01 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M² | 2000 |  |  |
| 9 | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO OU SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 1000 |  |  |
| 10 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M² | 1000 |  |  |
| 11 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 3000 |  |  |
| 12 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES , DUAS DEMÃOS. | M² | 4000 |  |  |
| 13 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 500 |  |  |
| 14 | 72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) OU LIXAMENTO COM APLICAÇÃO SINTÉCO | M² | 500 |  |  |
| 15 | 88311 | PINTURA DE LETREIROS | HORA | 500 |  |  |
| 16 | 88311 | PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICÍPIO | HORA | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL:** |  |
| LOTE: 3 PAISAGISMO | | | | | | |
| Item | Código | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 98519 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M² | 2500 |  |  |
| 2 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 2000 |  |  |
| 3 | 98510 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 800 |  |  |
| 4 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, E EM LEIVA OU ROLO, ESMERALDA OU SAO CARLOS | M² | 1500 |  |  |
| 5 | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M | UN | 300 |  |  |
| 6 | 85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M² | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL:** |  |
| LOTE: 4 SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO | | | | | | |
| Item | Código | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 87749 | SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) | M² | 500 |  |  |
| 2 | 98680 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 500 |  |  |
| 3 | 87246 | APLICAÇAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES POPULARES | M² | 500 |  |  |
| 4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 1000 |  |  |
| 5 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). | M² | 1000 |  |  |
| 6 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 300 |  |  |
| 7 | 88309 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM GERAL, INCLUSIVE: CONSERTO DE PAREDE, CONSERTO DE PISOS, INCLUINDO QUEBRA E REFAZIMENTO/CONSERTO DO LOCAL | HORA | 2000 |  |  |
| 8 | 88309 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO EM GERAL, INCLUINDO MANUTENÇAO EM MADEIRAS, TELHADOS E COLOCAÇÃO DE PLACAS VIÁRIAS | HORA | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL:** |  |

Nos propomos a executar os serviços, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de2020

**Assinatura do representante**

**Carimbo do CNPJ**