**ANEXO I – PREGÃO Nº 56/2020**

**MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS**

O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada a de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.

**Lote 1 – Locação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPAÇO** | **QTDE** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| **PORTAL** | 1 | "Painel ""Feliz Natal"" Luminoso, Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x1/8, redondos 3/8 , medindo aprosimadamente 0,80x4,50 contornado com mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro. 220V. cor a definir - 220V | UNID |  |  |
|
|
|
|
|
| 8 | Refletor LED 50w RGB bivolt | UNID |  |  |
| **POSTES AVENIDA** | 7 | Luminoso em forma de SINO COM LAÇO (1,70X1,70m), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa incandescente 13mm, 36 lâmpadas por metro. - COR vermelho/amarelo 220v | UNID |  |  |
|
|
|
|
| 7 | Luminoso em forma de ANJINHO (Altura 1,60m X 1,00m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 12mm, 30 lâmpadas por metro. - COR BRANCO FRIO – 220V | UNID |  |  |
|
|
|
|
| **FACHADA PREF.** | 6 | CASCATA 400 LED BRANCA C/ FIO BRANCO 220V medindo aprox. 10m de comprimento com plug macho/fêmea | UNID |  |  |
| 2 | Luminoso em forma de SINO COM LAÇO (1,70X1,70m), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa incandescente 13mm, 36 lâmpadas por metro. - COR vermelho/amarelo 220v | UNID |  |  |
|
|
|
|
| **CENARIO** | 3 | Luminoso em forma de "Rena”, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED no mínimo 12mm e 30 lâmpadas por metro, medindo aproximadamente Altura 2,60m X 1,35m Largura, com aplicação de tela metálica com cobertura plástica com conjuntos de micro lâmpadas LED – nas cores branco frio e branco quente – 220V | UNID |  |  |
|
|
|
|
| 6 | Luminoso em forma de "Esfera de LED" produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados, medindo aproximadamente Altura 0,50m X 0,50m Largura, nas cores branco frio, branco quente, para uso externo. 220V. | UNID |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | 1 | Árvore estaiada de 18 metros de altura com FITA DE LED 3000K 127 V IP65, sendo fixada em estrutura de ferro pré existente. | UNID |  |  |
| **CENARIO** | 1 | Figura luminosa em formato de “BOLA de NATAL” gigante produzido com estrutura metálica galvanizada em tubos metalon, ferros chatos ou ferros redondos com aproximadamente 3,60x3,00m, com aplicação de cordão LED, e mangueira de led 12 mm com 30 leds/metro, potência 220v. COR BRANCO QUENTE | UNID |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Poste Decorativo - Pilarete (Altura 1,00m) Produzido em PVC com aplicação de adesivos e com lâmpada led, nas cores vermelho e branco - cm festão e pisca entre as peças | UNID |  |  |
|
| 10 | Grama sintética 12mm, 60.000 pontos por m2, fibrilada, 100% polietileno, com proteção contra raios ultravioletas, proteção anti chamas - cor: branca | M² |  |  |
|
|
|
| **CENARIO** | 1 | Luminoso em forma de “Portal de Arcos com Estrela”, produzidos em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, medindo aproximadamente 5,50mx9,00m, com duas chapas 3m.m 40x15 para base auto-portante perfurada. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por cordões leds blindados, na cor BRANCO FRIO – 220V | UNID |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Arvore Cerejeira Iluminada com Leds – medindo aproximadamente 2,00m de altura nas cores branco frio e branco quente – bivolt | UNID |  |  |
|
|
|
|  |  | **TOTAL SERVIÇO** |  | |  |

**Lote 2 – Montagem, manutenção e desmontagem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 02** | **UND** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | UNID | Serviços de instalação das peças locadas acima, e ainda de peças existentes no acervo do município sendo (20 und – bolas PVC 50cm com lâmpadas e 20 und de tubos led snowfall 1,00m, presépio em fibra de vidro), incluindo manutenção e retirada dos mesmo ao fim do período natalino, com fornecimento do material elétricos necessário para a execução dos serviços , conforme projeto. |  |  |
|  |  | **TOTAL SERVIÇO** |  |  |

**Declaramos**, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento do serviço, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital;

**Declaramos ainda, que:**

a) Temos pleno conhecimento do objeto; de todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;

b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;

c) Estamos cientes da forma de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;

d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dias.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020

**Assinatura do representante**

**Carimbo do CNPJ**